# Layar Koneksi Pencetak

Disinilah koneksi antara pencetak dan komputer anda dapat di set secara otomatis. Ikuti prosedur yang tertampil pada layar. Ketika instalasi gagal tercapai dan layar Koneksi Pencetak tetap tertampil: Pertama coba "Solusi 1" di bawah ini. ## Solusi 1 Pastikan pencetak tersambung dengan aman ke komputer. Apabila koneksi kelihatannya tersambung dengan aman akan tetapi masalah masih ada, coba langkah 2 di bawah ini. Matikan pencetak. Copot kabel koneksi dari pencetak, dan kemudian sambungkan lagi. Nyalakan pencetak. Apabila melalui poin di atas instalasi tetap gagal tercapai, coba instal ulang kandar dengan mengikuti petunjuk di bawah ini: ## Solusi 2 Pada layar Koneksi Pencetak, klik Batal. Ketika layar Instalasi Gagal tertampil, klik Mulai Lagi. Ketika layar Instal Mudah / Instal Serasi tertampil, klik Mundur. Klik Keluar, dan kemudian lepas CD-ROM. Matikan pencetak. Hidupkan ulang komputer. Instal ulang kandar pencetak dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan pada Petunjuk Mulai anda.